|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***TEMSA***  ***AVENUE*** | http://89.97.181.44/troiani/sites/default/files/avveneu_disel_0.jpg?1326807778 | ***CARATTERISTICHE TECNICHE*** | |
| **MARCA** | **TEMSA** |
| **SERIE** | **City** |
| **MODELLO** | **AVENUE L 2 porte** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **DIMENSIONI** |  |  |
|  | Lunghezza complessiva | 11.995 mm |
|  | Larghezza complessiva | 2.550 mm |
|  | Altezza complessiva | 3.200 mm (con A/C) |
|  |  |  |
| **PESO** |  |  |
|  | Massa | 10.700 kg |
|  |  |  |
| **STRUTTURA** |  |  |
|  | Tipo | a telaio autoportante collaborante in acciaio |
|  |  |  |
| **MOTORE** |  |  |
|  | Modello | Cummins ISBe6.7 E6 280B - Euro 6 |
|  | Potenza massima (CEE) | 209 kw (284 HP) /2100 rpm |
|  |  |  |
| **TRASMISSIONE** |  |  |
|  | Modello | ZF Ecolife 6 AP 1200 |
|  |  |  |
| **SISTEMA CARBURANTE** |  |  |
|  | Capacità del serbatoio del carburante | 285 lt - Capacità del serbatoio di urea 35 lt |
|  |  |  |
| **CAPACITA’ PASSEGGERI** |  |  |
|  | Sistemazione sedili | 30 seduti e 72 in piedi senza disabile  30 seduti e 65 in piedi con disabile |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Temsa si riserva il diritto di apportare modifiche a tutte le caratteristiche tecniche, gli allestimenti e colori dei veicoli.** | | |