|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***TEMSA******LD*** |  | ***CARATTERISTICHE TECNICHE*** |
| **MARCA** | **TEMSA** |
| **SERIE** | **Turismo** |
| **MODELLO** | **LD 12****LD 13** |

#

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MODELLO** | LD 12 |  | LD 13 |
|  |  |  |
| **DIMENSIONI** |  |  |
| Lunghezza complessiva | 12.335 mm | 13.0050 mm |
| Larghezza complessiva | 2.550 mm |
| Altezza complessiva | 3.350 mm  |
|  |  |  |
| **STRUTTURA** |  |  |
| Tipo | Telaio monoscocca in acciaio inossidabile |
|  |  |  |
| **MOTORE** |  |  |
| Modello | DAF MX311 (EURO 6) | O | DAF MX311 (EURO 6) |
| Potenza massima (CEE) | 368 CV |  | 368 CV |
|  |  |  |
| **TRASMISSIONE** |  |  |
| Modello | ZF 6S 1700-1701 - Manuale |
|  |  |  |
| **CAPACITA’ PASSEGGERI** |  |  |
| Sistemazione sedili | 55+1+1 |  | 59+1+1 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Temsa si riserva il diritto di apportare modifiche a tutte le caratteristiche tecniche, gli allestimenti e colori dei veicoli.** |